{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":5,"rows_kept":71,"merged":[[7,4,8,4],[9,4,11,4],[13,4,15,4],[16,4,17,4],[18,4,19,4],[20,4,23,4],[24,4,25,4],[29,4,31,4],[30,0,31,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[35,4,36,4],[38,0,39,0],[42,0,43,0],[42,4,43,4],[47,4,48,4],[51,0,52,0],[51,4,52,4],[53,0,55,0],[53,4,54,4],[56,0,57,0],[57,4,58,4],[58,0,59,0],[65,0,66,0],[65,4,66,4],[68,4,71,4],[69,0,71,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物品名称","规格型号","单位","数量","备注"]
["不锈钢工具柜","1200*600*750mm两层（上层抽屉，下层双门开）","台",2,"304材质。面板厚1.2，其余板厚1.0"]
["不锈钢工具柜","600mm*500mm*750mm(长*宽*高)（上层抽屉，下层双门开）","个",8,"304材质。面板厚1.2，其余板厚1.0"]
["不锈钢架子","1000*500*300mm","个",4,"304材质。面板厚1.2，封板厚1.0（满焊）"]
["不锈钢架子","1300*500*1300mm（分2层，下层800，上层500）","个",5,"304材质。面板厚1.2，封板厚1.0（连顶三层，满焊）"]
["不锈钢桌子","1000mm*600mm*800mm(长*宽*高）","个",5,"304材质。面板厚1.2，封板厚1.0（满焊）"]
["不锈钢凳子","400mm*400mm*500mm(长*宽*高)，满焊","个",8,"304材质。面板厚1.2，封板厚1.0（满焊）"]
["不锈钢4门更衣橱","1000*400*1800","组",8,"304材质，板厚1.0，门子双包，门内带一隔层。带刷卡电子锁（所有缝隙均打胶处理）"]
["不锈钢6门更衣橱","1000*400*1800","组",2]
["不锈钢鞋柜","2800*650*500","组",1,"304材质，双面双层带门。面板厚1.2其余板厚1.0（所有缝隙均打胶处理）"]
["不锈钢鞋柜","1600*650*500","组",1]
["不锈钢鞋柜","2300*650*500","组",1]
["步步高","600*900*900mm（防滑，分3级台阶每层台阶宽300mm）","个",6,"304材质，30方管焊接，上铺1.5厚防滑板（满焊）"]
["不锈钢桶","20L,不带盖","个",2,"304材质。板厚1.2"]
["不锈钢桶","15L,带桶盖","个",4]
["不锈钢盆","口径600，深200","个",2]
["不锈钢带把手方盒","700*500*400","个",10,"304材质。板厚1.2"]
["不锈钢带把手带孔方盒","700*500*500","个",10]
["不锈钢工具柜","1200*600*750mm两层（上层抽屉，下层双门开）","台",2,"304材质。面板厚1.2，其余板厚1.0"]
["不锈钢工具柜","600mm*500mm*750mm(长*宽*高)（上层抽屉，下层双门开）","个",7]
["不锈钢架子","1000*500*300mm","个",2,"304材质。面板厚1.2，封板厚1.0（满焊）"]
["不锈钢架子","1300*500*1300mm（分2层，下层800，上层500）","个",3]
["不锈钢桌子","1000mm*600mm*800mm(长*宽*高）","个",6]
["不锈钢凳子","400mm*400mm*500mm(长*宽*高)，满焊","个",10]
["不锈钢6更衣橱","1000*400*1800","组",2,"304材质，板厚1.0，门子双包，门内带一隔层。带刷卡电子锁（所有缝隙均打胶处理）"]
["不锈钢4门更衣橱","1000*400*1800","组",10]
["不锈钢鞋柜","1050*350*500","组",1,"304材质，单面双层带门。面板厚1.2其余板厚1.0（所有缝隙均打胶处理）"]
["不锈钢鞋柜","1700*650*500","组",1,"304材质，双面双层带门。面板厚1.2其余板厚1.0（所有缝隙均打胶处理）"]
["不锈钢鞋柜","1000*350*500","组",1,"304材质，双面单层无门带格。面板厚1.2其余板厚1.0（所有缝隙均打胶处理）"]
["不锈钢鞋柜","2200*650*500","组",1,"304材质，双面双层带门。面板厚1.2其余板厚1.0（所有缝隙均打胶处理）"]
["不锈钢鞋柜（L型）","1400*650*500","组",1]
[null,"2500*650*500","组",1]
["步步高","600*900*900mm（防滑，分3级台阶每层台阶宽300mm）","个",3,"304材质，30方管焊接，上铺1.5厚防滑板（满焊）"]
["不锈钢桶","20L,不带盖","个",8,"304材质。板厚1.2"]
[null,"15L,带桶盖","个",2,"304材质。板厚1.2"]
["不锈钢盆","口径400，深160","个",2,"304材质。板厚1.2"]
[null,"口径600，深200","个",1]
["不锈钢4门更衣橱","1000*400*1800","组",6,"304材质，板厚1.0，门子双包，门内带一隔层。带刷卡电子锁（所有缝隙均打胶处理）"]
["不锈钢工具柜","1200*600*750mm两层（上层抽屉，下层双门开）","台",3,"304材质。面板厚1.2，其余板厚1.0"]
[null,"600mm*500mm*750mm(长*宽*高)（上层抽屉，下层单门开）见图片1","个",13,"304材质。面板厚1.2，其余板厚1.0"]
["不锈钢架子","1200*1000*150mm，待后期现场确认","个",19,"304材质，30方管焊接，10根称（满焊）"]
["不锈钢桶","5L,316L带桶盖","个",2,"316材质，板厚1.2"]
["不锈钢盆","口径400，深160","个",6,"304材质。板厚1.2"]
[null,"口径600，深200","个",1]
["304卫生级不锈钢盘","长220*宽100高10mm","个",48,"304材质。板厚1.5"]
["304空心管","Φ15","米",40,"304材质。板厚1.0"]
["304不锈钢板","长200mm宽200mm厚5mm","块",48,"304材质。板厚5.0"]
["不锈钢撮子","316L不锈钢","个",2,"316材质，板厚1.2"]
["不锈钢料铲","316L不锈钢","个",3]
["天平台架","长：60cm，宽50cm，高103cm中间有隔层在正中央，底部可以调节保证稳固","只",2,"304材质。面板厚1.2，封板厚1.0（满焊）"]
["平板车","1000*700*900mm，刻固体制剂，四个角为弧形防止冲撞","个",5,"304材质。面板厚1.5，封板厚1.0（满焊）"]
["工具柜","600mm*500mm*750mm(长*宽*高)（上层抽屉，下层双门开）","个",1,"304材质。面板厚1.2，其余板厚1.0"]
[null,"1200*600*750mm两层（上层抽屉，下层双门开）","台",9]
["不锈钢架","长2.9m，宽0.7m,高：1.6m，均分三层，镂空","个",1,"304材质，立柱为38*38方管，称为25*38方管，每层10根称（分2个制作）（满焊）"]
[null,"长4m,宽0.9m，高：1.6m，均分三层，镂空","个",1]
[null,"长4m,高：1.7m，宽0.5m，均分三层带钩，底下接水盘","个",1,"304材质，30方管焊接，带接水盘（满焊）"]
["不锈钢桌子","2500mm*1400mm*750mm(长*宽*高）","个",2,"304材质。面板厚1.5，封板厚1.0（满焊）"]
[null,"500*500*400mm(长*宽*高），底部可调节稳定","个",1,"304材质。面板厚1.2，封板厚1.0（满焊）"]
["不锈钢凳子","400mm*400mm*500mm(长*宽*高)，满焊","个",6]
[null,"400mm*400mm*350mm(长*宽*高)，满焊","个",4,"304材质。面板厚1.5，封板厚1.0（满焊）"]
["不锈钢更衣橱","900*420*1800（9洞，顶部倾斜式）","组",2,"304材质，板厚1.0，门子双包，门内带一隔层。带刷卡电子锁（所有缝隙均打胶处理）"]
["转换鞋柜","900*700*700，具体尺寸后期厂家到现场测量","组",6,"304材质，双面四层带门。面板厚1.2其余板厚1.0（所有缝隙均打胶处理）"]
["不锈钢盆","直径80cm，深40cm","个",2,"304材质。板厚1.2"]
["不锈钢小桶","5L,316L带桶盖","个",4,"316材质，板厚1.2"]
["天平台架","长：60cm，宽50cm，高103cm中间有隔层在正中央，底部可以调节保证稳固","只",2,"304材质。面板厚1.2，封板厚1.0（满焊）"]
["不锈钢盆","口径400，深160","个",6,"304材质。板厚1.2"]
[null,"口径600，深200","个",1]
["模具盒","长40cm、宽21cm、高25cm,两边带把手","只",4,"304材质。板厚1.2，带盖"]
["不锈钢方盘","长21cm,宽31.5cm，充填、压片、包衣用","个",5,"304材质。板厚1.0"]
["铲子（称物料用）","铲头长： 25cm  铲把长：15cm  铲身宽：20cm","个",2]
[null,"铲头长： 12cm      铲把长：10cm 铲身宽：8cm","个",5]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}